Remont   Gimnazjum w Nowej Górze.	- PRZEDMIAR
Lp.	Podst                                                      Opis i wyliczenia                                               | j.m.   |    Poszcz         Razem	
1	Sala gimnastyczna - wymiana podłogi i dachu

1 d.1	KNR 2-02
1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym             74.24*0.15	m3 m3	11.136		
				RAZEM	11.136	
2 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podpo-
sadzkowe
74.24	m2 m2	74.240		
				RAZEM	74.240	
3 d.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu .
konstr.na sucho - jedna warstwa gr 2 cm
74.24	m2
m2	74.240		
				RAZEM	74.240	
4 d.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na
ostro    74.24	m2
m2	74.240		
				RAZEM	74.240	
5 d.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub   potrąc.zazmianę grubo 10mm
74.24	m2 m2	74.240		
				RAZEM	74.240	
6 d.1	KNR 2-02
1110-04	Ślepa podłoga  o  grubości  25mm    74.24	m2 m2	74.240		
				RAZEM	74.240	
7 d.1	KNR 2-02
1111-02	Posadzki z deszczułek na gwoździe                74.24	m2 m2	74.240		
				RAZEM	74.240	
8
d.1	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów          74.24	m2
m2	74.240		
				RAZEM	74.240	
9
d.1	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład    153.96	m2 m2	153.960		
				RAZEM	153.960	
10 d.1	KNR 0-1511 0527-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej - jedna warstwa 
153.96	m2 m2	153.960		
				RAZEM	153.960	
11
d.1	KNR-W 2-02
0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm      37.56	m m	37.560		
				RAZEM	37.560	
12 d.1	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm       35.0	m m	35.000		
				RAZEM	35.000	
2	Docieplenie ścian	
13 d.2	NNRNKB 202 2608-01	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej 181.72	m2 m2	181.720		
				RAZEM	181.720	
14 d.2	NNRNKB 202 2608-06	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" - ościeża - styropian z jedną warstwą siatki 
16.62	m2
m2	16.620		
				RAZEM	16.620	
15
d.2	NNRNKB 202 2608-01	(z.VII) docieplenie ścian zewn.fundamentowych budynków "ATLAS STOPTER" z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej - ściana szczytowa + ściana wschodnia wraz z robotami ziemnymi
 12.74	m2
m2	12.740		
				RAZEM	12.740	
3	Podłoga w Gimnazjum	
16 d.3	KNR 2-02
1110-02	Podłoga z desek dębowych struganych gr.32mm z obłistwowaniem 
55.00
	m2 m2	55.000		
				RAZEM	55.000	
17 d.3	KNR 2-02 1111-08	Trzykrotne lakierowanie posadzek z desek 55.00	m2 m2	55.000		
				RAZEM	55.000